được mô tả bởi phương trình sau :

trong đó :

Giá trị của độ đo IFV trong thực nghiệm tỉ lệ thuận với hiệu năng của thuật toán được cài đặt